0

5

10

15

20

25

30

35

2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4

log E(TeV) startnkg(m)

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

s(no-cut) s(cut)

0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4

log E(TeV) s(cut)/s(no-cut)

0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

0 5 10 15 20 25 30 35

startnkg(m) s(cut)/s(no-cut)

0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4

log E(TeV)

Ns(cut)/Ns(no-cut)

0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

0 5 10 15 20 25 30 35

startnkg(m)

Ns(cut)/Ns(no-cut)

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4

log E(TeV)

Ns(no-cut)/Ne(MC)

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4

log E(TeV)

Ns(cut)/Ne(MC)

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 5 10 15 20 25 30 35

startnkg(m)

Ns(no-cut)/Ne(MC)

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 5 10 15 20 25 30 35

startnkg(m)

Ns(cut)/Ne(MC)